**Załącznik nr 1 – Formularz oferty**

Oferent/ pieczątka:

|  |
| --- |
|  |

 .......................... dn. ..................

**Formularz oferty**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe **Nr 08/2018/NCBiR** na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż linii do przygotowania surowca do rozparzania, składamy niniejszą ofertę.

1. Informacje dotyczące Oferenta

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa Podmiotu**  |  |
| **NIP** |  |
| **REGON** |  |
| **Forma Prawna** |  |
| **Data rozpoczęcia działalności zgodnie z dokumentem rejestrowym** |  |
| **Adres podmiotu** |  |
| **Województwo** |  |
| **Powiat** |  |
| **Gmina**  |  |
| **Ulica** |  |
| **Nr budynku** |  |
| **Nr lokalu** |  |
| **Kod pocztowy** |  |
| **Poczta** |  |
| **Miejscowość** |  |
| **Telefon** |  |
| **Adres e-mail** |  |
| **Adres strony www** |  |

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż linii do przygotowania surowca do rozparzania składająca się z 17 poniżej wymienionych elementów:
2. Transporter prosty (taśmowy) o wymiarach taśmy 100 x 25 cm – 1 szt. Opis: stelaż transportera wykonany ze stali nierdzewnej (INOX) z 4 nogami, pas bezkońcowy polietylenowy bez zbieraków. Silnik 0,5 kW z przekładnią, z zabezpieczeniem termicznym, wałek zdawczy i powrotny poliamidowy ogumiony,
3. Transporter prosty (taśmowy) o wymiarach taśmy 150 x 25 cm – 1 szt. Opis: stelaż transportera wykonany ze stali nierdzewnej (INOX) z 4 nogami, pas bezkońcowy polietylenowy bez zbieraków. Silnik 0,5 kW z przekładnią, z zabezpieczeniem termicznym, wałek zdawczy i powrotny poliamidowy ogumiony,
4. Transporter prosty (taśmowy) o wymiarach taśmy 180 x 25 cm – 1 szt. Opis: stelaż transportera wykonany ze stali nierdzewnej (INOX) z 4 nogami, pas bezkońcowy polietylenowy bez zbieraków. Silnik 0,5 kW z przekładnią, z zabezpieczeniem termicznym, wałek zdawczy i powrotny poliamidowy ogumiony,
5. Transporter prosty (taśmowy) o wymiarach taśmy 400 x 25 cm – 2 szt. Opis: stelaż transportera wykonany ze stali nierdzewnej (INOX) z 4 nogami, pas bezkońcowy polietylenowy bez zbieraków. Silnik 0,5 kW z przekładnią, z zabezpieczeniem termicznym, wałek zdawczy i powrotny poliamidowy ogumiony,
6. Transporter prosty (taśmowy) o wymiarach taśmy 300 x 25 cm – 1 szt. Opis: stelaż transportera wykonany ze stali nierdzewnej (INOX) podwieszany do sufitu, pas bezkońcowy polietylenowy bez zbieraków. Silnik 0,5 kW z przekładnią, z zabezpieczeniem termicznym, wałek zdawczy i powrotny poliamidowy ogumiony,
7. Transporter prosty (taśmowy) ze zbierakami o wymiarach taśmy 400 x 25 cm – 1 szt. Opis: stelaż transportera wykonany ze stali nierdzewnej (INOX) z 4 nogami, pas bezkońcowy ze zbierakami o wysokości 25 mm co 300 mm. Silnik 0,5 kW z przekładnią, z zabezpieczeniem termicznym, wałek zdawczy i powrotny poliamidowy ogumiony,
8. Transporter prosty (taśmowy) o wymiarach taśmy 500 x 25 cm – 1 szt. Opis: stelaż transportera wykonany ze stali nierdzewnej (INOX) z 3 nogami, pas bezkońcowy polietylenowy bez zbieraków. Silnik 0,5 kW z przekładnią, z zabezpieczeniem termicznym, wałek zdawczy i powrotny poliamidowy ogumiony,
9. Transporter wodny 500 x 25 cm z wymuszonym zamkniętym obiegiem wody – 1 szt. Opis: Rynna transportera wykonana ze stali nierdzewnej (INOX) z 6 nogami o wymiarze 500 x 250 x 20 cm. Wanna na 300 l z buforem wykonana ze stali nierdzewnej (INOX). Wanna o wymiarach 60 x 120 x 45 cm z sitem odcedzającym o oczku Ø 5 mm. W zestawie 2 wymienne grille o odstępie 12 i 16 mm. Pompa 1,5 kW, wykonanie wirnika ze stali nierdzewnej, silnik wykonany z aluminium z zabezpieczeniem termicznym,
10. Transporter wznoszący (taśmowy) 390 cm x 25 cm – 1 szt. Opis: stelaż transportera wykonany ze stali nierdzewnej (INOX) z 4 nogami, pas modułowy (moduł 5 cm) polietylenowy ze zbierakami o wysokości 70 mm z podziałką co 300 mm. Silnik 0,5 kW z przekładnią, z zabezpieczeniem termicznym,
11. Transporter wznoszący (taśmowy) 600 cm x 25 cm – 1 szt. Opis: stelaż transportera wykonany ze stali nierdzewnej (INOX) z 4 nogami, pas modułowy (moduł 5 cm) polietylenowy ze zbierakami o wysokości 70 mm z podziałką co 300 mm. Silnik 0,5 kW z przekładnią, z zabezpieczeniem termicznym,
12. Transporter wznoszący (taśmowy) 220 cm x 25 cm – 1 szt. Opis: stelaż transportera wykonany ze stali nierdzewnej (INOX) z 4 nogami, pas modułowy (moduł 5 cm) polietylenowy ze zbierakami o wysokości 70 mm z podziałką co 300 mm. Silnik 0,5 kW z przekładnią, z zabezpieczeniem termicznym,
13. Stół inspekcyjny 400x80x130 cm – 1 szt. Opis: stół inspekcyjny z oświetlona częścią roboczą wykonany ze stali nierdzewnej (INOX). Pas polietylenowy bezkońcowy. Stół wyposażony jest w podest dla pracowników obsługujących stół oraz w boczne rynny dla odpadu. Silnik o mocy 1 kW z przekładnią, z zabezpieczeniem termicznym. Konstrukcja stołu pozwala na oddzielenie gotowego produktu od odpadu,
14. Podest 150x180x190 cm – 1 szt. Opis: podest serwisowy do krajalnicy wykonany ze stali nierdzewnej (INOX) z barierkami o wysokości 110 cm. Nachylenie schodów 45 stopni,
15. Wanna do namaczania jabłka Ø120x750cm – 1 szt. Opis: wanna wolnostojąca wykonana ze stali nierdzewnej (INOX) na 4 nogach, z włazem inspekcyjnym. Zawór spustowy nierdzewny. Wanna wyposażona w system zraszaczy i pompę wysokiego ciśnienia,
16. Stelaż do maszyny obierającej i stołu pozycjonującego – 1 szt. Opis: stelaż wykonany ze stali nierdzewnej (INOX) oparty na 4 nogach,
17. Skrzynka sterująca – 1 szt. Opis: skrzynka sterująca linią, wykonanie ze stali nierdzewnej (INOX), szczelna.
18. Składam(y) ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota netto PLN | Kwota brutto PLN |
| 1. | Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż linii do przygotowania surowca do rozparzania. |  |  |
| 2. | Termin dostawy i montażu - liczony w tygodniach od daty podpisania umowy. |  |

1. Oświadczam(y), że oferowana spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
2. Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu oraz posiadamy doświadczenie i zasoby niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia.
3. Oświadczam(y), że zapoznałem (liśmy) się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.
4. Zobowiązuję(jemy) się do przedstawienia dokumentów potwierdzających informacje przedstawione w ofercie każdorazowo na wezwanie Zleceniodawcy.
5. Oświadczam(y), że uzyskałem (liśmy) wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
6. Zobowiązuję(jemy) się do wykonania i dostawy przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.
7. Oświadczam(y), że przedstawiona oferta jest ważna do dnia 30 kwietnia 2018 r.
8. Oświadczam(y), że zobowiązuję(emy) się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy, zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

…………..…………………………

(czytelny podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Oferenta)

**Załącznik nr 2 – Oświadczenie Oferenta**

Nazwa Oferenta:

............................................................................................

.............................................................................................

Adres siedziby Oferenta:

............................................................................................

.............................................................................................

**OŚWIADCZENIE** **OFERENTA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

Ubiegając się o udzielenie zamówienia na rzecz PRZETWÓRNIA GIL Sp. z o.o. w zakresie zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu linii do przygotowania surowca do rozparzania, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa**,** oświadczam, że jako Oferent nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa:

- w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia

- w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

|  |  |
| --- | --- |
| …………..………………………… (data) | …………..…………………………(czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta) |

**ZAŁĄCZNIK NR 3**

**OŚWIADCZENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO, POTWIERDZAJĄCE**

**SPEŁNIENIE WYMAGAŃ PRZEZ WYKONAWCĘ / OFERENTA**

Oświadczam, że Oferent ………………………………………………………………………………………..……………………. (nazwa i adres siedziby) spełnia poniższe warunki:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Prowadzi działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.

3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

4. Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; Oraz wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

……………………………………………………. ……………………………………………………

Miejsce i data Imię, nazwisko, podpis, pieczątka\*

\* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu.